"СОГЛАСОВАНО"		"УТВЕРЖДАЮ"	
		Директор МКУ "Городское хозяйство" 	
				С.О.Андреев	
Наименование программного продукта	SmetaWIZARD	
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 14 ноября 2023 г. № 817/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»	
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 14 ноября 2023 г. № 817/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Приказ Министерства строительства; архитектуры и имущественных отношений Новгородской области от 21.02.2023 № 414	
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы		
Наименование субъекта Российской Федерации	53. Новгородская область	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации		
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 64/11	
(наименование стройки)	
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 64/11	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №	ЛС-11		
на капитальный ремонт фасада	
(наименование работ и затрат)	
Составлен	ресурсно-индексным	методом	
Основание	дефектная ведомость	
	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен в текущем уровне цен	1 квартал 2024 г.		
Сметная стоимость	5 916,21	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	1 384,25	тыс. руб.	
   в том числе:			Средства на оплату труда машинистов	38,33	тыс. руб.	
   строительных работ	5 916,21	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	4 503,4395531	чел.-ч	
   монтажных работ	0	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	133,6443412	чел.-ч	
   оборудования	0	тыс. руб.				
   прочих затрат	0	тыс. руб.				
	
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 1. Фасад	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСНр61-02-001-03
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (30мм)
Примечание: 2.2 / 2,666; V=2,924+0,397	100 м2	3,321		3,321						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			653,83848					189 456,24	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	171,2	1,15	653,83848			289,76		189 456,24	
	2	ЭМ									3 415,09	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			5,041278					1 604,44	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	1,32	1,15	5,041278			672,87		3 392,12	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	1,32	1,15	5,041278			318,26		1 604,44	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,71	1,15	2,7115965	6,62	1,28	8,47		22,97	
	4	М									30 509,92	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		1,16235	35,71	0,58	20,71		24,07	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	2,2		7,3062	3 392,36	1,23	4 172,6		30 485,85	
		Итого прямые затраты									224 985,69	
1.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	4,84		16,07364			0		0	
		ФОТ									191 060,68	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					170 044,01	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					84 066,7	
		Всего по позиции							144 262,69		479 096,4	
2	ГЭСНр61-02-001-04
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-001-03
	100 м2	3,321		3,321						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			122,900247					35 611,58	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	32,18	1,15	122,900247			289,76		35 611,58	
	2	ЭМ									1 707,71	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			2,520639					802,22	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	0,66	1,15	2,520639			672,87		1 696,06	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,66	1,15	2,520639			318,26		802,22	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,36	1,15	1,374894	6,62	1,28	8,47		11,65	
	4	М									15 242,93	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	1,1		3,6531	3 392,36	1,23	4 172,6		15 242,93	
		Итого прямые затраты									53 364,44	
2.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	2,42		8,03682			0		0	
		ФОТ									36 413,8	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					32 408,28	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					16 022,07	
		Всего по позиции							30 651,85		101 794,79	
3	ГЭСНр53-01-015-01
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (цоколь)
Примечание: 2.1 / 0,8	м3	0,1		0,1						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,06985					1 082,62	
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч	35,39	1,15	4,06985			266,01		1 082,62	
	2	ЭМ									35,48	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,04945					17,31	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч	0,2	1,15	0,023			1 484,25		34,14	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	0,2	1,15	0,023			427,52		9,83	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,23	1,15	0,02645	37,32	1,36	50,76		1,34	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,23	1,15	0,02645			282,64		7,48	
	4	М									120,2	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,044		0,0044	35,71	0,58	20,71		0,09	
	[04.3.01.12-0003]
	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50
	м3	0,253		0,0253	3 859,62	1,23	4 747,33		120,11	
		Итого прямые затраты									1 255,61	
3.1	06.1.01.05-0037
	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150
	1000 шт	0,402		0,0402			15 496,86		622,97	
3.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,23		0,023			0		0	
		ФОТ									1 099,93	
	Пр/812-087.0-1	НР Стены при ремонте	%	92%		92%					1 011,94	
	Пр/774-087.0	СП Стены при ремонте	%	52%		52%					571,96	
		Всего по позиции							34 624,8		3 462,48	
4	ГЭСНр61-03-004-01
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов
Примечание: 2.4 / 0,376; V=0,068+0,011	100 м2	0,079		0,079						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			29,38089					9 036,97	
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч	323,4	1,15	29,38089			307,58		9 036,97	
	2	ЭМ									162,43	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,239844					76,33	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	2,64	1,15	0,239844			672,87		161,38	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	2,64	1,15	0,239844			318,26		76,33	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	1,36	1,15	0,123556	6,62	1,28	8,47		1,05	
	4	М									1 450,97	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,02765	35,71	0,58	20,71		0,57	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	4,4		0,3476	3 392,36	1,23	4 172,6		1 450,4	
		Итого прямые затраты									10 726,7	
4.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	9,68		0,76472			0		0	
		ФОТ									9 113,3	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					8 110,84	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					4 009,85	
		Всего по позиции							289 207,47		22 847,39	
5	ГЭСН46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2	0,103		0,103						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,703029					699,79	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч	22,82	1,15	2,703029			258,89		699,79	
		Итого прямые затраты									699,79	
5.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	4,6		0,4738			0		0	
		ФОТ									699,79	
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91%		91%					636,81	
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52%		52%					363,89	
		Всего по позиции							16 509,61		1 700,49	
6	ГЭСН15-02-036-01
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен  (балкон)
Примечание: 2.5 / 0,043	100 м2	0,103		0,103						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			15,6650125					4 762,32	
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч	115	1,3225	15,6650125			304,01		4 762,32	
	2	ЭМ									43,82	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,2132101					61,98	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	0,14	1,4375	0,0207288			1 642,67		34,05	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,14	1,4375	0,0207288			365,77		7,58	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	1,3	1,4375	0,1924813	37,32	1,36	50,76		9,77	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	1,3	1,4375	0,1924813			282,64		54,4	
	4	М									6 343,72	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,01		0,00103	35,71	0,58	20,71		0,02	
	[03.2.01.01-0001]
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)
	т	0,013		0,001339	4 800,85	1,45	6 961,23		9,32	
	[01.7.07.29-0111]
	Пакля смоляная пропитанная
	кг	12		1,236	92,95	1,23	114,33		141,31	
	[08.1.02.17-0161]
	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм
	м2	108		11,124	353,61	1,23	434,94		4 838,27	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	3,1		0,3193	3 392,36	1,23	4 172,6		1 332,31	
	[01.7.15.06-0121]
	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм
	т	0,0025		0,0002575	76 630,4	1,14	87 358,66		22,49	
		Итого прямые затраты									11 211,84	
		ФОТ									4 824,3	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					4 341,87	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					2 009,32	
		Всего по позиции							170 514,85		17 563,03	
7	ГЭСНр61-03-006-05
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг и карнизов по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте свыше 1 до 5 м2: с земли и лесов
Примечание: 2.6 / 0,0464	100 м2	0,196		0,196						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			91,12922					30 734,24	
	1-100-44
	Средний разряд работы 4,4
	чел.-ч	404,3	1,15	91,12922			337,26		30 734,24	
	2	ЭМ									530,83	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,7889					251,08	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	3,5	1,15	0,7889			672,87		530,83	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	3,5	1,15	0,7889			318,26		251,08	
	4	М									4 744,83	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,0686	35,71	0,58	20,71		1,42	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	5,8		1,1368	3 392,36	1,23	4 172,6		4 743,41	
		Итого прямые затраты									36 260,98	
7.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	12,8		2,5088			0		0	
		ФОТ									30 985,32	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					27 576,93	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					13 633,54	
		Всего по позиции							395 262,5		77 471,45	
8	ГЭСНр61-03-001-01
	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм (30мм)
	100 м2	0,084		0,084						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			24,223416					7 450,64	
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч	250,76	1,15	24,223416			307,58		7 450,64	
	2	ЭМ									86,36	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,127512					40,58	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	1,32	1,15	0,127512			672,87		85,8	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	1,32	1,15	0,127512			318,26		40,58	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,68	1,15	0,065688	6,62	1,28	8,47		0,56	
	4	М									771,71	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,0294	35,71	0,58	20,71		0,61	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	2,2		0,1848	3 392,36	1,23	4 172,6		771,1	
		Итого прямые затраты									8 349,29	
8.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	4,84		0,40656			0		0	
		ФОТ									7 491,22	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					6 667,19	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					3 296,14	
		Всего по позиции							218 007,38		18 312,62	
9	ГЭСНр61-03-001-02
	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-03-001-01
	100 м2	0,084		0,084						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,369408					1 036,36	
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч	34,88	1,15	3,369408			307,58		1 036,36	
	2	ЭМ									43,18	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,063756					20,29	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	0,66	1,15	0,063756			672,87		42,9	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,66	1,15	0,063756			318,26		20,29	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,34	1,15	0,032844	6,62	1,28	8,47		0,28	
	4	М									385,55	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	1,1		0,0924	3 392,36	1,23	4 172,6		385,55	
		Итого прямые затраты									1 485,38	
9.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	2,42		0,20328			0		0	
		ФОТ									1 056,65	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					940,42	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					464,93	
		Всего по позиции							34 413,45		2 890,73	
10	ГЭСНр61-04-003-01
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям
V=0,084+3,321	100 м2	3,405		3,405						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			319,5252					82 721,88	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч	81,6	1,15	319,5252			258,89		82 721,88	
	2	ЭМ									282,5	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,5090475					162,01	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,13	1,15	0,5090475			548,43		279,18	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,13	1,15	0,5090475			318,26		162,01	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,1	1,15	0,391575	6,62	1,28	8,47		3,32	
	4	М									167 277,15	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,18		0,6129	35,71	0,58	20,71		12,69	
	[08.1.02.17-0161]
	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм
	м2	110		374,55	353,61	1,23	434,94		162 906,78	
	[03.1.01.01-0002]
	Гипс строительный Г-3
	т	0,25		0,85125	4 338,27	1,18	5 119,16		4 357,68	
		Итого прямые затраты									250 443,54	
		ФОТ									82 883,89	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					73 766,66	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					36 468,91	
		Всего по позиции							105 926,32		360 679,11	
11	ГЭСНр61-02-008-01
	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (шпаклевка)
Примечание: 2.7 / 19,556	100 м2	16,4		16,4						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1 186,4826					417 060,5	
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч	62,91	1,15	1 186,4826			351,51		417 060,5	
	2	ЭМ									840,33	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			117,1206					33 102,97	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,57	1,15	10,7502	37,32	1,36	50,76		545,68	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,57	1,15	10,7502			282,64		3 038,44	
	[91.07.08-024]
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч	5,64	1,15	106,3704	2,31	1,2	2,77		294,65	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	5,64	1,15	106,3704			282,64		30 064,53	
	4	М									88 247,26	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,41		6,724	35,71	0,58	20,71		139,25	
	[14.2.06.06-0011]
	Латекс СКС-65 ГП
	т	0,01		0,164	215 084,63	1,89	406 509,95		66 667,63	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2	2		32,8	531,44	1,23	653,67		21 440,38	
		Итого прямые затраты									539 251,06	
11.1	[04.3.02.09-3278]
	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций
	кг	360		5 904	48,81	1,47	71,75		423 612	
		ФОТ									450 163,47	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					400 645,49	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					198 071,93	
		Всего по позиции							95 218,32		1 561 580,48	
12	ГЭСН15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
Примечание: 2.8 / 23,6114	100 м2	20,184		20,184						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			124,124031					39 503,71	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч	4,65	1,3225	124,124031			318,26		39 503,71	
	2	ЭМ									173,85	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,58029					174,35	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,290145			548,43		159,12	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,290145			318,26		92,34	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,290145	37,32	1,36	50,76		14,73	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,290145			282,64		82,01	
	4	М									183,47	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		2,0184	56,11	1,62	90,9		183,47	
		Итого прямые затраты									40 035,38	
12.1	[14.3.01.01-1002]
	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок
	т	0,0103		0,2078952	60 840,08	1,19	72 399,7		15 051,55	
		ФОТ									39 678,06	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					35 710,25	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					16 525,91	
		Всего по позиции							5 317,24		107 323,09	
13	ГЭСН15-04-027-05
	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску 
Примечание: 2.9 / 4,0554	100 м2	16,4		16,4						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			236,4101					74 398,26	
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч	10,9	1,3225	236,4101			314,7		74 398,26	
	2	ЭМ									399,85	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,943					291,72	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,03	1,4375	0,70725			548,43		387,88	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,03	1,4375	0,70725			318,26		225,09	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,23575	37,32	1,36	50,76		11,97	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,23575			282,64		66,63	
	4	М									329 800,44	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,15		2,46	56,11	1,62	90,9		223,61	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2	4,4		72,16	531,44	1,23	653,67		47 168,83	
	[04.3.02.09-3278]
	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе фасадные
	кг	240		3 936	48,81	1,47	71,75		282 408	
		Итого прямые затраты									404 890,27	
		ФОТ									74 689,98	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					67 220,98	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					31 108,38	
		Всего по позиции							30 684,12		503 219,63	
14	ГЭСН13-03-001-03
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577, первый слой- цоколь
Примечание: 2.10 / 1,45	100 м2	1,42		1,42						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			9,76534					3 525,48	
	1-100-49
	Средний разряд работы 4,9
	чел.-ч	5,2	1,3225	9,76534			361,02		3 525,48	
	2	ЭМ									64,01	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,040825					13,97	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0204125			548,43		11,19	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0204125			318,26		6,5	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0204125			1 642,67		33,53	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0204125			365,77		7,47	
	[91.21.01-012]
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч	1,4	1,4375	2,85775	5,67	1,18	6,69		19,12	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0204125	6,62	1,28	8,47		0,17	
	4	М									1 955,86	
	[14.5.09.11-0102]
	Уайт-спирит
	кг	1,95		2,769	60,6	1,18	71,51		198,01	
	[14.4.03.03-0102]
	Лак битумный БТ-577
	т	0,013		0,01846	80 020,98	1,19	95 224,97		1 757,85	
		Итого прямые затраты									5 559,32	
		ФОТ									3 539,45	
	Пр/812-013.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94%	0,9	84,6%					2 994,37	
	Пр/774-013.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51%	0,85	43,35%					1 534,35	
		Всего по позиции							7 104,25		10 088,04	
15	ГЭСН13-03-003-02
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577 - цоколь
Примечание: 2.11 / 1,45; V=1,42*2	100 м2	1,42	2	2,84						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			22,385164					6 725,62	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч	5,96	1,3225	22,385164			300,45		6 725,62	
	2	ЭМ									129,94	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,122475					40,92	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,02	1,4375	0,08165			548,43		44,78	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,02	1,4375	0,08165			318,26		25,99	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,040825			1 642,67		67,06	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,040825			365,77		14,93	
	[91.21.01-012]
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч	0,65	1,4375	2,653625	5,67	1,18	6,69		17,75	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,040825	6,62	1,28	8,47		0,35	
	4	М									2 772,78	
	[14.5.09.11-0102]
	Уайт-спирит
	кг	3		8,52	60,6	1,18	71,51		609,27	
	[14.4.03.03-0102]
	Лак битумный БТ-577
	т	0,008		0,02272	80 020,98	1,19	95 224,97		2 163,51	
		Итого прямые затраты									9 669,26	
		ФОТ									6 766,54	
	Пр/812-013.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94%	0,9	84,6%					5 724,49	
	Пр/774-013.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51%	0,85	43,35%					2 933,3	
		Всего по позиции							12 906,37		18 327,05	
16	ГЭСН15-04-019-07
	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности
Примечание: 2.12 / 22,1614	100 м2	18,764		18,764						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			347,1673061					106 687,39	
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч	9,79	1,3225	242,9426681			318,26		77 318,93	
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч	4,12	1,3225	102,2394068			282,64		28 896,95	
	2-100-01
	Рабочий 1 разряда
	чел.-ч	0,08	1,3225	1,9852312			237,51		471,51	
	2	ЭМ									887,58	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,618395					515,07	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,06	1,4375	1,618395			548,43		887,58	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,06	1,4375	1,618395			318,26		515,07	
		Итого прямые затраты									108 090,04	
16.1	[14.3.02.01-0111]
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 фасадная
	т	0,046		0,863144	52 265,82	1,79	93 555,82		80 752,14	
16.2	[14.4.01.02-0029]
	Грунтовка акриловая ВД-АК
	кг	14		262,696	98,12	1,19	116,76		30 672,38	
		ФОТ									107 202,46	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					96 482,21	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					44 649,82	
		Всего по позиции							19 220,13		360 646,59	
17	ГЭСНр58-01-020-01
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
Примечание: 2.15 / 0,284; V=0,034+0,539	100 м	0,573		0,573						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			27,2871195					7 712,43	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	41,41	1,15	27,2871195			282,64		7 712,43	
	2	ЭМ									17,14	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,079074					23,29	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,04	1,15	0,026358			548,43		14,46	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,04	1,15	0,026358			318,26		8,39	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,08	1,15	0,052716	37,32	1,36	50,76		2,68	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,08	1,15	0,052716			282,64		14,9	
	4	М									745,53	
	[01.7.15.06-0111]
	Гвозди строительные
	т	0,004		0,002292	70 296,2	1,14	80 137,67		183,68	
	[08.3.03.05-0001]
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм
	т	0,006		0,003438	149 930,17	1,09	163 423,89		561,85	
		Итого прямые затраты									8 498,39	
17.1	[08.3.05.05-0051]
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
	т	0,184		0,105432	91 285	1,06	96 762,1		10 201,82	
17.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,224		0,128352			0		0	
		ФОТ									7 735,72	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					6 962,15	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					3 558,43	
		Всего по позиции							50 996,14		29 220,79	
18	ГЭСНр62-03-002-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (двери подъездов)
Примечание: 2.17 / 0,143	100 м2	0,107		0,107						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,23951					648,92	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	18,2	1,15	2,23951			289,76		648,92	
	2	ЭМ									0,67	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0012305					0,39	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,15	0,0012305			548,43		0,67	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,15	0,0012305			318,26		0,39	
	4	М									69,36	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		0,0107	56,11	1,62	90,9		0,97	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т	0,009		0,000963	60 697,21	1,17	71 015,74		68,39	
		Итого прямые затраты									719,34	
18.1	[14.4.02.04-0162]
	Краска масляная 
	т	0,0161		0,0017227	77 205,08	1,37	105 770,96		182,21	
		ФОТ									649,31	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					584,38	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					298,68	
		Всего по позиции							16 678,6		1 784,61	
19	ГЭСНр62-03-008-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза
	100 м2	0,189		0,189						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			16,04043					4 590,77	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч	73,8	1,15	16,04043			286,2		4 590,77	
	2	ЭМ									1,19	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0021735					0,69	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,15	0,0021735			548,43		1,19	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,15	0,0021735			318,26		0,69	
	4	М									92,99	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		0,0189	56,11	1,62	90,9		1,72	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т	0,0068		0,0012852	60 697,21	1,17	71 015,74		91,27	
		Итого прямые затраты									4 685,64	
19.1	[14.4.02.04-0162]
	Краска масляная
	т	0,0113		0,0021357	77 205,08	1,37	105 770,96		225,9	
		ФОТ									4 591,46	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					4 132,31	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					2 112,07	
		Всего по позиции							59 026,03		11 155,92	
20	ГЭСНр62-03-005-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза
	100 м2	0,2148		0,2148						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			18,304182					4 912,66	
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч	74,1	1,15	18,304182			268,39		4 912,66	
	2	ЭМ									1,35	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0024702					0,79	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,15	0,0024702			548,43		1,35	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,15	0,0024702			318,26		0,79	
	4	М									137,71	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		0,02148	56,11	1,62	90,9		1,95	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т	0,0089		0,0019117	60 697,21	1,17	71 015,74		135,76	
		Итого прямые затраты									5 052,51	
20.1	[14.4.02.04-0162]
	Краска масляная 
	т	0,0161		0,0034583	77 205,08	1,37	105 770,96		365,79	
		ФОТ									4 913,45	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					4 422,11	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					2 260,19	
		Всего по позиции							56 334,26		12 100,6	
21	ГЭСН08-07-001-02
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
Примечание: 2.18 / 25,264	100 м2	18,6		18,6						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1 070,03475					306 243,95	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч	43,5	1,3225	1 070,03475			286,2		306 243,95	
	2	ЭМ									1 026,46	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,871625					595,66	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,07	1,4375	1,871625			548,43		1 026,46	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,07	1,4375	1,871625			318,26		595,66	
	4	М									70 537,55	
	[11.1.03.01-0063]
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3	0,009		0,1674	16 496,03	0,89	14 681,47		2 457,68	
	[01.7.16.02-0002]
	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м
	т	0,035		0,651	91 734,54	1,14	104 577,38		68 079,87	
		Итого прямые затраты									378 403,62	
21.1	[11.2.13.06-0013]
	Щиты настила, толщина 40 мм
	м2	3,4		63,24	625,83	1,53	957,52		60 553,56	
		ФОТ									306 839,61	
	Пр/812-008.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%	0,9	99%					303 771,21	
	Пр/774-008.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%	0,85	58,65%					179 961,43	
		Всего по позиции							49 606,98		922 689,82	
22	ГЭСНр62-01-009-06
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2	0,118		0,118						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			19,09299					5 464,41	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч	140,7	1,15	19,09299			286,2		5 464,41	
	2	ЭМ									5,16	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,021712					6,43	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,06	1,15	0,008142			548,43		4,47	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,06	1,15	0,008142			318,26		2,59	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,1	1,15	0,01357	37,32	1,36	50,76		0,69	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,1	1,15	0,01357			282,64		3,84	
	4	М									870,27	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,18		0,02124	56,11	1,62	90,9		1,93	
	[14.5.11.01-0001]
	Шпатлевка клеевая
	т	0,0441		0,0052038	25 237,94	1,42	35 837,87		186,49	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2	1,1		0,1298	531,44	1,23	653,67		84,85	
	[01.7.10.17-0141]
	Пемза
	кг	1,44		0,16992	2 507,62	1,23	3 084,37		524,1	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т	0,0087		0,0010266	60 697,21	1,17	71 015,74		72,9	
		Итого прямые затраты									6 346,27	
22.1	[14.4.02.04-0162]
	Краска масляная
	т	0,0231		0,0027258	77 205,08	1,37	105 770,96		288,31	
		ФОТ									5 470,84	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					4 923,76	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					2 516,59	
		Всего по позиции							119 279,07		14 074,93	
Балконы	
23	ГЭСНр57-01-002-04
	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм (30мм) (балкон)
	100 м2	0,257		0,257						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			32,86516					9 289,01	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	111,2	1,15	32,86516			282,64		9 289,01	
	2	ЭМ									769,8	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,53199					150,36	
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч	38,4	1,15	11,34912			2,44		27,69	
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч	19,2	1,15	5,67456			126,02		715,11	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	1,8	1,15	0,53199	37,32	1,36	50,76		27	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	1,8	1,15	0,53199			282,64		150,36	
		Итого прямые затраты									10 209,17	
23.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	33		8,481			0		0	
		ФОТ									9 439,37	
	Пр/812-091.0-1	НР Полы при ремонте	%	89%		89%					8 401,04	
	Пр/774-091.0	СП Полы при ремонте	%	49%		49%					4 625,29	
		Всего по позиции							90 410,51		23 235,5	
24	ГЭСНр57-01-002-09
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к норме 57-01-002-04
V=-0,257*24	100 м2	-0,257	24	-6,168						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			-19,293504					-5 453,12	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	2,72	1,15	-19,293504			282,64		-5 453,12	
		Итого прямые затраты									-5 453,12	
24.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	1,1		-6,7848			0		0	
		ФОТ									-5 453,12	
	Пр/812-091.0-1	НР Полы при ремонте	%	89%		89%					-4 853,28	
	Пр/774-091.0	СП Полы при ремонте	%	49%		49%					-2 672,03	
		Всего по позиции							50 499,73		-12 978,43	
25	ГЭСН11-01-004-03
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой- в один слой
	100 м2	0,257		0,257						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			10,060522					3 345,22	
	1-100-43
	Средний разряд работы 4,3
	чел.-ч	29,6	1,3225	10,060522			332,51		3 345,22	
	2	ЭМ									154,7	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,206885					62,82	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,33	1,4375	0,1219144			548,43		66,86	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,33	1,4375	0,1219144			318,26		38,8	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,23	1,4375	0,0849706	37,32	1,36	50,76		4,31	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,23	1,4375	0,0849706			282,64		24,02	
	[91.21.22-421]
	Термосы 100 л
	маш.-ч	7	1,4375	2,5860625	26,26	1,23	32,3		83,53	
	4	М									3 219,74	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,5		0,1285	56,11	1,62	90,9		11,68	
	[01.2.01.02-0031]
	Битум нефтяной строительный изоляционный БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V
	т	0,023		0,005911	23 335,8	1,25	29 169,75		172,42	
	[01.3.01.01-0010]
	Бензин-растворитель
	кг	54		13,878	160,27	1,05	168,28		2 335,39	
	[01.3.05.30-0001]
	Сополимер (смола) метакриловой кислоты и ее эфира
	т	0,004		0,001028	577 267,39	1,18	681 175,52		700,25	
		Итого прямые затраты									6 782,48	
25.1	[01.2.03.03-0067]
	Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-100
	т	0,246		0,063222	28 495,35	1,19	33 909,47		2 143,82	
25.2	[12.1.02.15-1006]
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, основа полиэстер/стеклохолст, гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не менее 95°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 650/600 Н, толщина 4 мм, масса 1 м2 до 4 кг
	м2	112		28,784	195,07	1,81	353,08		10 163,05	
		ФОТ									3 408,04	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Полы	%	112%	0,9	100,8%					3 435,3	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Полы	%	65%	0,85	55,25%					1 882,94	
		Всего по позиции							94 971,17		24 407,59	
26	ГЭСН11-01-015-01
	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм
	100 м2	0,257		0,257						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			13,5953					3 584,26	
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч	40	1,3225	13,5953			263,64		3 584,26	
	2	ЭМ									695,97	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,7130144					235,31	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	1,1	1,4375	0,4063813			1 642,67		667,55	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	1,1	1,4375	0,4063813			365,77		148,64	
	[91.07.04-002]
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч	3,41	1,4375	1,2597819	8,54	1,05	8,97		11,3	
	91.21.22-638
	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт
	маш.-ч	0,7	1,4375	0,2586063			6,02		1,56	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,83	1,4375	0,3066331	37,32	1,36	50,76		15,56	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,83	1,4375	0,3066331			282,64		86,67	
	4	М									18,63	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	3,5		0,8995	35,71	0,58	20,71		18,63	
		Итого прямые затраты									4 534,17	
26.1	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3	3,06		0,78642			5 967,31		4 692,81	
		ФОТ									3 819,57	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Полы	%	112%	0,9	100,8%					3 850,13	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Полы	%	65%	0,85	55,25%					2 110,31	
		Всего по позиции							59 095,02		15 187,42	
Водосточные трубы	
27	ГЭСНр58-01-010-01
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 м	1,23		1,23						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			52,0536					14 712,43	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	36,8	1,15	52,0536			282,64		14 712,43	
	2	ЭМ									100,85	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,183885					58,52	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,13	1,15	0,183885			548,43		100,85	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,13	1,15	0,183885			318,26		58,52	
	4	М									40,39	
	[08.3.03.06-0002]
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т	0,0005		0,000615	60 258,2	1,09	65 681,44		40,39	
		Итого прямые затраты									14 912,19	
27.1	[08.1.02.22-0001]
	Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, толщина 0,5 мм, диаметр 140 мм
	м	114,5		140,835	196,34	1,2	235,61		33 182,13	
		ФОТ									14 770,95	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					13 293,86	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					6 794,64	
		Всего по позиции							55 433,19		68 182,82	
28	ГЭСНр58-01-010-03
	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей
	100 шт	0,23		0,23						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			14,1772					4 007,04	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	53,6	1,15	14,1772			282,64		4 007,04	
	2	ЭМ									11,6	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,02116					6,73	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,08	1,15	0,02116			548,43		11,6	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,08	1,15	0,02116			318,26		6,73	
	4	М									313,44	
	[01.7.15.03-0012]
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм
	т	0,01		0,0023	119 541,4	1,14	136 277,2		313,44	
		Итого прямые затраты									4 338,81	
28.1	[12.1.01.05-0053]
	Колено трубы 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм
	шт	100		23	237,18	1,2	284,62		6 546,26	
28.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,08		0,0184			0		0	
		ФОТ									4 013,77	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					3 612,39	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					1 846,33	
		Всего по позиции							71 059,96		16 343,79	
29	ГЭСНр58-01-010-05
	Смена: отливов (отметов) водосточных труб
	100 шт	0,1		0,1						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,1865					1 465,91	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	45,1	1,15	5,1865			282,64		1 465,91	
	2	ЭМ									5,05	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0092					2,93	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,08	1,15	0,0092			548,43		5,05	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,08	1,15	0,0092			318,26		2,93	
	4	М									408,83	
	[01.7.15.03-0012]
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм
	т	0,03		0,003	119 541,4	1,14	136 277,2		408,83	
		Итого прямые затраты									1 882,72	
29.1	[12.1.01.05-0052]
	Колено трубы сливное 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм
	шт	100		10	237,1	1,2	284,52		2 845,2	
29.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,008		0,0008			0		0	
		ФОТ									1 468,84	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					1 321,96	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					675,67	
		Всего по позиции							67 255,5		6 725,55	
30	ГЭСНр58-01-010-06
	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 шт	0,1		0,1						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,1865					1 465,91	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	45,1	1,15	5,1865			282,64		1 465,91	
	2	ЭМ									5,05	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0092					2,93	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,08	1,15	0,0092			548,43		5,05	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,08	1,15	0,0092			318,26		2,93	
	4	М									408,83	
	[01.7.15.03-0012]
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм
	т	0,03		0,003	119 541,4	1,14	136 277,2		408,83	
		Итого прямые затраты									1 882,72	
30.1	[08.1.02.01-0002]
	Воронка для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм, диаметр 216 мм
	шт	100		10	528,32	1,2	633,98		6 339,8	
30.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,08		0,008			0		0	
		ФОТ									1 468,84	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					1 321,96	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					675,67	
		Всего по позиции							102 201,5		10 220,15	
31	ГЭСНр58-01-022-01
	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах
	100 шт	1		1						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			43,47					11 769,94	
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч	37,8	1,15	43,47			270,76		11 769,94	
	2	ЭМ									6,31	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0115					3,66	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,15	0,0115			548,43		6,31	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,15	0,0115			318,26		3,66	
	4	М									6 692,66	
	[08.1.02.11-0001]
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т	0,078		0,078	55 898,18	1,52	84 965,23		6 627,29	
	[08.3.03.05-0001]
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм
	т	0,0004		0,0004	149 930,17	1,09	163 423,89		65,37	
		Итого прямые затраты									18 472,57	
31.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,008		0,008			0		0	
		ФОТ									11 773,6	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					10 596,24	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					5 415,86	
		Всего по позиции							34 484,67		34 484,67	
32	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную
V=30,31*0,1	т	3,031		3,031			786,73		2 384,58	
		Всего по позиции									2 384,58	
33	49-1
	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
V=30,31*0,9	т	27,279		27,279			59,29		1 617,37	
		Всего по позиции									1 617,37	
34	02-15-1-01-0017
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км
	т	30,31		30,31			186,89		5 664,64	
		Всего по позиции									5 664,64	
		Итого прямые затраты по разделу 1. Фасад			2 865 654,36	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			1 384 253,34	
		   эксплуатация машин и механизмов			11 604,26	
		   оплата труда машинистов (ОТм)			38 325,75	
		   материальные ресурсы			1 421 804,42	
		   перевозка			9 666,59	
		Итого ФОТ (справочно)			1 422 579,09	
		Итого накладные расходы			1 300 058,26	
		Итого сметная прибыль			667 793,07	
		Итого оборудование			0	
		Итого прочие затраты			0	
		Итого по разделу 1. Фасад			4 833 505,69	
		   в том числе		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   справочно		
		   затраты труда рабочих			4 503,4395531	
		   затраты труда машинистов			133,6443412	
	
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ		
				
		ВСЕГО строительные работы			4 833 505,69	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			2 865 654,36	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			1 384 253,34	
		      эксплуатация машин и механизмов			11 604,26	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			38 325,75	
		      материальные ресурсы			1 421 804,42	
		      перевозка			9 666,59	
		   Всего ФОТ (справочно)			1 422 579,09	
		   Всего накладные расходы			1 300 058,26	
		   Всего сметная прибыль			667 793,07	
				
		ВСЕГО по смете			4 833 505,69	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			2 865 654,36	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			1 384 253,34	
		      эксплуатация машин и механизмов			11 604,26	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			38 325,75	
		      материальные ресурсы			1 421 804,42	
		      перевозка			9 666,59	
		   Всего ФОТ (справочно)			1 422 579,09	
		   Всего накладные расходы			1 300 058,26	
		   Всего сметная прибыль			667 793,07	
		   Всего оборудование			0	
		   Всего прочие затраты			0	
				
		Справочно		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   затраты труда рабочих			4 503,4395531	
		   затраты труда машинистов			133,6443412	
		Итого			4 833 505,69	
		Итого			4 833 505,69	
	(Приказ Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр п. 179(в редакции приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 года №557/пр))	Резерв средств на непредвиденные расходы и затраты 	((4 833 505,69+0+0+0)*2%) = 96 670,11	2%	96 670,11	
		Итого			4 930 175,8	
		НДС	(4 930 175,8*20%) = 986 035,16	20%	986 035,16	
		Итого			5 916 210,96	
	
Составил:	 	С.М.Сорокина	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
Проверил:	 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
	
		"УТВЕРЖДАЮ"	
		_________________________	
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 64/11	
(наименование стройки)	
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом  64/11	
(наименование объекта капитального строительства)	
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ	
на капитальный ремонт фасада	
Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1 К=1,15; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б К=1,15 к ЗП и К=1,25 к ЭМ	
	
№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Формула расчета объемов работ и расхода материалов	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации	Дополнительная информация	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (30мм)	100 м2	3,321	V=2,924+0,397			
1.1	Строительный мусор	т	16,07364	V=(2,924+0,397)*4,84			
2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-001-03	100 м2	3,321	V=3,321			
2.1	Строительный мусор	т	8,03682	V=3,321*2,42			
3	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (цоколь)	м3	0,1	V=0,1			
3.1	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт	0,0402	V=0,1*0,402			
3.2	Строительный мусор	т	0,023	V=0,1*0,23			
4	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2	0,079	V=0,068+0,011			
4.1	Строительный мусор	т	0,76472	V=(0,068+0,011)*9,68			
5	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,103	V=0,103			
5.1	Строительный мусор	т	0,4738	V=0,103*4,6			
6	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен  (балкон)	100 м2	0,103	V=0,103			
7	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг и карнизов по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте свыше 1 до 5 м2: с земли и лесов	100 м2	0,196	V=0,196			
7.1	Строительный мусор	т	2,5088	V=0,196*12,8			
8	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм (30мм)	100 м2	0,084	V=0,084			
8.1	Строительный мусор	т	0,40656	V=0,084*4,84			
9	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-03-001-01	100 м2	0,084	V=0,084			
9.1	Строительный мусор	т	0,20328	V=0,084*2,42			
10	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	3,405	V=0,084+3,321			
11	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (шпаклевка)	100 м2	16,4	V=16,4			
11.1	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций	кг	5 904	V=16,4*120*3			
12	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	20,184	V=20,184			
12.1	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	т	0,2078952	V=20,184*0,0103			
13	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску 	100 м2	16,4	V=16,4			
14	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577, первый слой- цоколь	100 м2	1,42	V=1,42			
15	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577 - цоколь	100 м2	2,84	V=1,42*2			
16	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	18,764	V=18,764			
16.1	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 фасадная	т	0,863144	V=18,764*0,046			
16.2	Грунтовка акриловая ВД-АК	кг	262,696	V=18,764*14			
17	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,573	V=0,034+0,539			
17.1	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,105432	V=(0,034+0,539)*0,184			
17.2	Строительный мусор	т	0,128352	V=(0,034+0,539)*0,224			
18	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (двери подъездов)	100 м2	0,107	V=0,107			
18.1	Краска масляная 	т	0,0017227	V=0,107*0,0161			
19	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2	0,189	V=0,189			
19.1	Краска масляная	т	0,0021357	V=0,189*0,0113			
20	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,2148	V=0,2148			
20.1	Краска масляная 	т	0,0034583	V=0,2148*0,0161			
21	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	18,6	V=18,6			
21.1	Щиты настила, толщина 40 мм	м2	63,24	V=18,6*3,4			
22	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,118	V=0,118			
22.1	Краска масляная	т	0,0027258	V=0,118*0,0231			
23	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм (30мм) (балкон)	100 м2	0,257	V=0,257			
23.1	Строительный мусор	т	8,481	V=0,257*33			
24	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к норме 57-01-002-04	100 м2	-6,168	V=-0,257*24			
24.1	Строительный мусор	т	-6,7848	V=-0,257*24*1,1			
25	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой- в один слой	100 м2	0,257	V=0,257			
25.1	Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-100	т	0,063222	V=0,257*0,246			
25.2	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, основа полиэстер/стеклохолст, гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не менее 95°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 650/600 Н, толщина 4 мм, масса 1 м2 до 4 кг	м2	28,784	V=0,257*112			
26	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2	0,257	V=0,257			
26.1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,78642	V=0,257*3,06			
27	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	1,23	V=1,23			
27.1	Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, толщина 0,5 мм, диаметр 140 мм	м	140,835	V=1,23*114,5			
28	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт	0,23	V=0,23			
28.1	Колено трубы 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм	шт	23	V=0,23*100			
28.2	Строительный мусор	т	0,0184	V=0,23*0,08			
29	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт	0,1	V=0,1			
29.1	Колено трубы сливное 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм	шт	10	V=0,1*100			
29.2	Строительный мусор	т	0,0008	V=0,1*0,008			
30	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт	0,1	V=0,1			
30.1	Воронка для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм, диаметр 216 мм	шт	10	V=0,1*100			
30.2	Строительный мусор	т	0,008	V=0,1*0,08			
31	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт	1	V=1			
31.1	Строительный мусор	т	0,008	V=1*0,008			
32	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную	т	3,031	V=30,31*0,1			
33	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	27,279	V=30,31*0,9			
34	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км	т	30,31	V=30,31			
	
Составил:		А.И.Бабарыкин