"СОГЛАСОВАНО"		"УТВЕРЖДАЮ"	
		Директор МКУ "Городское хозяйство" 	
				С.О.Андреев	
Наименование программного продукта	SmetaWIZARD	
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 14 ноября 2023 г. № 817/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»	
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 14 ноября 2023 г. № 817/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Приказ Министерства строительства; архитектуры и имущественных отношений Новгородской области от 21.02.2023 № 414	
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы		
Наименование субъекта Российской Федерации	53. Новгородская область	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации		
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 19	
(наименование стройки)	
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 19	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №	ЛС-04		
на капитальный ремонт фасада	
(наименование работ и затрат)	
Составлен	ресурсно-индексным	методом	
Основание	дефектная ведомость	
	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен в текущем уровне цен	1 квартал 2024 г.		
Сметная стоимость	8 286,19	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	2 049,55	тыс. руб.	
   в том числе:			Средства на оплату труда машинистов	59,03	тыс. руб.	
   строительных работ	8 286,19	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	6 622,8957942	чел.-ч	
   монтажных работ	0	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	205,6282165	чел.-ч	
   оборудования	0	тыс. руб.				
   прочих затрат	0	тыс. руб.				
	
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 1. Фасад	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСНр61-02-001-03
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (30мм)
	100 м2	3,128		3,128						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			615,84064					178 445,98	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	171,2	1,15	615,84064			289,76		178 445,98	
	2	ЭМ									3 216,62	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			4,748304					1 511,2	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	1,32	1,15	4,748304			672,87		3 194,99	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	1,32	1,15	4,748304			318,26		1 511,2	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,71	1,15	2,554012	6,62	1,28	8,47		21,63	
	4	М									28 736,83	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		1,0948	35,71	0,58	20,71		22,67	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	2,2		6,8816	3 392,36	1,23	4 172,6		28 714,16	
		Итого прямые затраты									211 910,63	
1.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	4,84		15,13952			0		0	
		ФОТ									179 957,18	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					160 161,89	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					79 181,16	
		Всего по позиции							144 262,69		451 253,68	
2	ГЭСНр61-02-001-04
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-001-03
	100 м2	3,128		3,128						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			115,757896					33 542,01	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	32,18	1,15	115,757896			289,76		33 542,01	
	2	ЭМ									1 608,47	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			2,374152					755,6	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	0,66	1,15	2,374152			672,87		1 597,5	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,66	1,15	2,374152			318,26		755,6	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,36	1,15	1,294992	6,62	1,28	8,47		10,97	
	4	М									14 357,08	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	1,1		3,4408	3 392,36	1,23	4 172,6		14 357,08	
		Итого прямые затраты									50 263,16	
2.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	2,42		7,56976			0		0	
		ФОТ									34 297,61	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					30 524,87	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					15 090,95	
		Всего по позиции							30 651,85		95 878,98	
3	ГЭСНр61-03-001-01
	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм (30мм)
	100 м2	0,292		0,292						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			84,205208					25 899,84	
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч	250,76	1,15	84,205208			307,58		25 899,84	
	2	ЭМ									300,18	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,443256					141,07	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	1,32	1,15	0,443256			672,87		298,25	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	1,32	1,15	0,443256			318,26		141,07	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,68	1,15	0,228344	6,62	1,28	8,47		1,93	
	4	М									2 682,6	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,1022	35,71	0,58	20,71		2,12	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	2,2		0,6424	3 392,36	1,23	4 172,6		2 680,48	
		Итого прямые затраты									29 023,69	
3.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	4,84		1,41328			0		0	
		ФОТ									26 040,91	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					23 176,41	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					11 458	
		Всего по позиции							218 007,19		63 658,1	
4	ГЭСНр61-03-001-02
	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-03-001-01
	100 м2	0,292		0,292						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			11,712704					3 602,59	
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч	34,88	1,15	11,712704			307,58		3 602,59	
	2	ЭМ									150,1	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,221628					70,54	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	0,66	1,15	0,221628			672,87		149,13	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,66	1,15	0,221628			318,26		70,54	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,34	1,15	0,114172	6,62	1,28	8,47		0,97	
	4	М									1 340,24	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	1,1		0,3212	3 392,36	1,23	4 172,6		1 340,24	
		Итого прямые затраты									5 163,47	
4.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	2,42		0,70664			0		0	
		ФОТ									3 673,13	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					3 269,09	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					1 616,18	
		Всего по позиции							34 413,49		10 048,74	
5	ГЭСНр61-03-006-01
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте до 1 м2: с земли и лесов
	100 м2	0,142		0,142						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			76,32642					25 741,85	
	1-100-44
	Средний разряд работы 4,4
	чел.-ч	467,4	1,15	76,32642			337,26		25 741,85	
	2	ЭМ									384,58	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,57155					181,9	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	3,5	1,15	0,57155			672,87		384,58	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	3,5	1,15	0,57155			318,26		181,9	
	4	М									3 437,58	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,0497	35,71	0,58	20,71		1,03	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	5,8		0,8236	3 392,36	1,23	4 172,6		3 436,55	
		Итого прямые затраты									29 745,91	
5.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	12,8		1,8176			0		0	
		ФОТ									25 923,75	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					23 072,14	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					11 406,45	
		Всего по позиции							452 285,21		64 224,5	
6	ГЭСНр61-03-007-01
	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных и вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте до 1 м2: с земли и лесов
	100 м2	0,086		0,086						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			55,57191					19 534,08	
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч	561,9	1,15	55,57191			351,51		19 534,08	
	2	ЭМ									232,91	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,34615					110,17	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	3,5	1,15	0,34615			672,87		232,91	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	3,5	1,15	0,34615			318,26		110,17	
	4	М									2 081,91	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,0301	35,71	0,58	20,71		0,62	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	5,8		0,4988	3 392,36	1,23	4 172,6		2 081,29	
		Итого прямые затраты									21 959,07	
6.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	12,8		1,1008			0		0	
		ФОТ									19 644,25	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					17 483,38	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					8 643,47	
		Всего по позиции							559 138,6		48 085,92	
7	ГЭСНр53-01-015-01
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	м3	1,2		1,2						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			48,8382					12 991,45	
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч	35,39	1,15	48,8382			266,01		12 991,45	
	2	ЭМ									425,76	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,5934					207,71	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч	0,2	1,15	0,276			1 484,25		409,65	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	0,2	1,15	0,276			427,52		118	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,23	1,15	0,3174	37,32	1,36	50,76		16,11	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,23	1,15	0,3174			282,64		89,71	
	4	М									1 442,38	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,044		0,0528	35,71	0,58	20,71		1,09	
	[04.3.01.12-0003]
	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50
	м3	0,253		0,3036	3 859,62	1,23	4 747,33		1 441,29	
		Итого прямые затраты									15 067,3	
7.1	06.1.01.05-0037
	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150
	1000 шт	0,402		0,4824			15 496,86		7 475,69	
7.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,23		0,276			0		0	
		ФОТ									13 199,16	
	Пр/812-087.0-1	НР Стены при ремонте	%	92%		92%					12 143,23	
	Пр/774-087.0	СП Стены при ремонте	%	52%		52%					6 863,56	
		Всего по позиции							34 624,82		41 549,78	
8	ГЭСНр61-02-001-03
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (30мм) - цоколь
	100 м2	1,482		1,482						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			291,77616					84 545,06	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	171,2	1,15	291,77616			289,76		84 545,06	
	2	ЭМ									1 523,99	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			2,249676					715,98	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	1,32	1,15	2,249676			672,87		1 513,74	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	1,32	1,15	2,249676			318,26		715,98	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,71	1,15	1,210053	6,62	1,28	8,47		10,25	
	4	М									13 615,09	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,5187	35,71	0,58	20,71		10,74	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	2,2		3,2604	3 392,36	1,23	4 172,6		13 604,35	
		Итого прямые затраты									100 400,12	
8.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	4,84		7,17288			0		0	
		ФОТ									85 261,04	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					75 882,33	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					37 514,86	
		Всего по позиции							144 262,69		213 797,31	
9	ГЭСНр61-02-001-04
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-001-03
	100 м2	1,482		1,482						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			54,844374					15 891,71	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	32,18	1,15	54,844374			289,76		15 891,71	
	2	ЭМ									762,07	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,124838					357,99	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	0,66	1,15	1,124838			672,87		756,87	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,66	1,15	1,124838			318,26		357,99	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,36	1,15	0,613548	6,62	1,28	8,47		5,2	
	4	М									6 802,17	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	1,1		1,6302	3 392,36	1,23	4 172,6		6 802,17	
		Итого прямые затраты									23 813,94	
9.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	2,42		3,58644			0		0	
		ФОТ									16 249,7	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					14 462,23	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					7 149,87	
		Всего по позиции							30 651,85		45 426,04	
10	ГЭСНр61-04-003-01
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям
V=3,128+0,292+1,482	100 м2	4,902		4,902						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			460,00368					119 090,35	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч	81,6	1,15	460,00368			258,89		119 090,35	
	2	ЭМ									406,69	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,732849					233,24	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,13	1,15	0,732849			548,43		401,92	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,13	1,15	0,732849			318,26		233,24	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,1	1,15	0,56373	6,62	1,28	8,47		4,77	
	4	М									240 820,15	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,18		0,88236	35,71	0,58	20,71		18,27	
	[08.1.02.17-0161]
	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм
	м2	110		539,22	353,61	1,23	434,94		234 528,35	
	[03.1.01.01-0002]
	Гипс строительный Г-3
	т	0,25		1,2255	4 338,27	1,18	5 119,16		6 273,53	
		Итого прямые затраты									360 550,43	
		ФОТ									119 323,59	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					106 198	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					52 502,38	
		Всего по позиции							105 926,32		519 250,81	
11	ГЭСНр61-03-004-01
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов
V=0,248+0,064	100 м2	0,312		0,312						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			116,03592					35 690,33	
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч	323,4	1,15	116,03592			307,58		35 690,33	
	2	ЭМ									641,49	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,947232					301,47	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	2,64	1,15	0,947232			672,87		637,36	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	2,64	1,15	0,947232			318,26		301,47	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	1,36	1,15	0,487968	6,62	1,28	8,47		4,13	
	4	М									5 730,41	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,1092	35,71	0,58	20,71		2,26	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	4,4		1,3728	3 392,36	1,23	4 172,6		5 728,15	
		Итого прямые затраты									42 363,7	
11.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	9,68		3,02016			0		0	
		ФОТ									35 991,8	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					32 032,7	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					15 836,39	
		Всего по позиции							289 207,66		90 232,79	
12	ГЭСН46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2	0,128		0,128						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,359104					869,64	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч	22,82	1,15	3,359104			258,89		869,64	
		Итого прямые затраты									869,64	
12.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	4,6		0,5888			0		0	
		ФОТ									869,64	
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91%		91%					791,37	
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52%		52%					452,21	
		Всего по позиции							16 509,53		2 113,22	
13	ГЭСН15-02-036-01
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен  (балкон)
	100 м2	0,128		0,128						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			19,4672					5 918,22	
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч	115	1,3225	19,4672			304,01		5 918,22	
	2	ЭМ									54,46	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,26496					77,03	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	0,14	1,4375	0,02576			1 642,67		42,32	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,14	1,4375	0,02576			365,77		9,42	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	1,3	1,4375	0,2392	37,32	1,36	50,76		12,14	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	1,3	1,4375	0,2392			282,64		67,61	
	4	М									7 883,47	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,01		0,00128	35,71	0,58	20,71		0,03	
	[03.2.01.01-0001]
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)
	т	0,013		0,001664	4 800,85	1,45	6 961,23		11,58	
	[01.7.07.29-0111]
	Пакля смоляная пропитанная
	кг	12		1,536	92,95	1,23	114,33		175,61	
	[08.1.02.17-0161]
	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм
	м2	108		13,824	353,61	1,23	434,94		6 012,61	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	3,1		0,3968	3 392,36	1,23	4 172,6		1 655,69	
	[01.7.15.06-0121]
	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм
	т	0,0025		0,00032	76 630,4	1,14	87 358,66		27,95	
		Итого прямые затраты									13 933,18	
		ФОТ									5 995,25	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					5 395,73	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					2 497,02	
		Всего по позиции							170 515,08		21 825,93	
14	ГЭСНр61-03-006-05
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг и карнизов по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте свыше 1 до 5 м2: с земли и лесов
	100 м2	0,488		0,488						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			226,89316					76 521,99	
	1-100-44
	Средний разряд работы 4,4
	чел.-ч	404,3	1,15	226,89316			337,26		76 521,99	
	2	ЭМ									1 321,65	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,9642					625,13	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	3,5	1,15	1,9642			672,87		1 321,65	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	3,5	1,15	1,9642			318,26		625,13	
	4	М									11 813,67	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,1708	35,71	0,58	20,71		3,54	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	5,8		2,8304	3 392,36	1,23	4 172,6		11 810,13	
		Итого прямые затраты									90 282,44	
14.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	12,8		6,2464			0		0	
		ФОТ									77 147,12	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					68 660,94	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					33 944,73	
		Всего по позиции							395 262,52		192 888,11	
15	ГЭСНр61-02-008-01
	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (шпаклевка)
	100 м2	25,094		25,094						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1 815,463071					638 153,42	
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч	62,91	1,15	1 815,463071			351,51		638 153,42	
	2	ЭМ									1 285,8	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			179,208801					50 651,58	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,57	1,15	16,449117	37,32	1,36	50,76		834,96	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,57	1,15	16,449117			282,64		4 649,18	
	[91.07.08-024]
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч	5,64	1,15	162,759684	2,31	1,2	2,77		450,84	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	5,64	1,15	162,759684			282,64		46 002,4	
	4	М									135 029,08	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,41		10,28854	35,71	0,58	20,71		213,08	
	[14.2.06.06-0011]
	Латекс СКС-65 ГП
	т	0,01		0,25094	215 084,63	1,89	406 509,95		102 009,61	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2	2		50,188	531,44	1,23	653,67		32 806,39	
		Итого прямые затраты									825 119,88	
15.1	[04.3.02.09-3278]
	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций
	кг	360		9 033,84	48,81	1,47	71,75		648 178,02	
		ФОТ									688 805	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					613 036,45	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					303 074,2	
		Всего по позиции							95 218,32		2 389 408,55	
16	ГЭСН15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2	31,152		31,152						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			191,573118					60 970,06	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч	4,65	1,3225	191,573118			318,26		60 970,06	
	2	ЭМ									268,32	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,89562					269,09	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,44781			548,43		245,59	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,44781			318,26		142,52	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,44781	37,32	1,36	50,76		22,73	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,44781			282,64		126,57	
	4	М									283,17	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		3,1152	56,11	1,62	90,9		283,17	
		Итого прямые затраты									61 790,64	
16.1	[14.3.01.01-1002]
	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок
	т	0,0103		0,3208656	60 840,08	1,19	72 399,7		23 230,57	
		ФОТ									61 239,15	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					55 115,24	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					25 506,11	
		Всего по позиции							5 317,24		165 642,56	
17	ГЭСН15-04-027-05
	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску 
	100 м2	6,058		6,058						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			87,3275845					27 481,99	
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч	10,9	1,3225	87,3275845			314,7		27 481,99	
	2	ЭМ									147,7	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,3483351					107,76	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,03	1,4375	0,2612513			548,43		143,28	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,03	1,4375	0,2612513			318,26		83,15	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0870838	37,32	1,36	50,76		4,42	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0870838			282,64		24,61	
	4	М									121 825,06	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,15		0,9087	56,11	1,62	90,9		82,6	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2	4,4		26,6552	531,44	1,23	653,67		17 423,7	
	[04.3.02.09-3278]
	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе фасадные
	кг	240		1 453,92	48,81	1,47	71,75		104 318,76	
		Итого прямые затраты									149 562,51	
		ФОТ									27 589,75	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					24 830,78	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					11 491,13	
		Всего по позиции							30 684,12		185 884,42	
18	ГЭСН13-03-001-03
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577, первый слой- цоколь
	100 м2	2,602		2,602						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			17,893954					6 460,08	
	1-100-49
	Средний разряд работы 4,9
	чел.-ч	5,2	1,3225	17,893954			361,02		6 460,08	
	2	ЭМ									117,3	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0748076					25,58	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0374038			548,43		20,51	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0374038			318,26		11,9	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0374038			1 642,67		61,44	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0374038			365,77		13,68	
	[91.21.01-012]
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч	1,4	1,4375	5,236525	5,67	1,18	6,69		35,03	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0374038	6,62	1,28	8,47		0,32	
	4	М									3 583,91	
	[14.5.09.11-0102]
	Уайт-спирит
	кг	1,95		5,0739	60,6	1,18	71,51		362,83	
	[14.4.03.03-0102]
	Лак битумный БТ-577
	т	0,013		0,033826	80 020,98	1,19	95 224,97		3 221,08	
		Итого прямые затраты									10 186,87	
		ФОТ									6 485,66	
	Пр/812-013.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94%	0,9	84,6%					5 486,87	
	Пр/774-013.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51%	0,85	43,35%					2 811,53	
		Всего по позиции							7 104,25		18 485,27	
19	ГЭСН13-03-003-02
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577 - цоколь
V=2,602*2	100 м2	2,602	2	5,204						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			41,0184484					12 323,99	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч	5,96	1,3225	41,0184484			300,45		12 323,99	
	2	ЭМ									238,09	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,2244225					74,98	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,02	1,4375	0,149615			548,43		82,05	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,02	1,4375	0,149615			318,26		47,62	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0748075			1 642,67		122,88	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0748075			365,77		27,36	
	[91.21.01-012]
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч	0,65	1,4375	4,8624875	5,67	1,18	6,69		32,53	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0748075	6,62	1,28	8,47		0,63	
	4	М									5 080,82	
	[14.5.09.11-0102]
	Уайт-спирит
	кг	3		15,612	60,6	1,18	71,51		1 116,41	
	[14.4.03.03-0102]
	Лак битумный БТ-577
	т	0,008		0,041632	80 020,98	1,19	95 224,97		3 964,41	
		Итого прямые затраты									17 717,88	
		ФОТ									12 398,97	
	Пр/812-013.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94%	0,9	84,6%					10 489,53	
	Пр/774-013.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51%	0,85	43,35%					5 374,95	
		Всего по позиции							12 906,36		33 582,36	
20	ГЭСН15-04-019-07
	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности
	100 м2	28,55		28,55						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			528,2256763					162 328,13	
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч	9,79	1,3225	369,6447013			318,26		117 643,12	
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч	4,12	1,3225	155,560385			282,64		43 967,59	
	2-100-01
	Рабочий 1 разряда
	чел.-ч	0,08	1,3225	3,02059			237,51		717,42	
	2	ЭМ									1 350,47	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			2,4624375					783,7	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,06	1,4375	2,4624375			548,43		1 350,47	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,06	1,4375	2,4624375			318,26		783,7	
		Итого прямые затраты									164 462,3	
20.1	[14.3.02.01-0111]
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 фасадная
	т	0,046		1,3133	52 265,82	1,79	93 555,82		122 866,86	
20.2	[14.4.01.02-0029]
	Грунтовка акриловая ВД-АК
	кг	14		399,7	98,12	1,19	116,76		46 668,97	
		ФОТ									163 111,83	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					146 800,65	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					67 936,08	
		Всего по позиции							19 220,14		548 734,86	
21	ГЭСНр58-01-020-01
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
V=0,184+0,424	100 м	0,608		0,608						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			28,953872					8 183,52	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	41,41	1,15	28,953872			282,64		8 183,52	
	2	ЭМ									18,18	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,083904					24,71	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,04	1,15	0,027968			548,43		15,34	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,04	1,15	0,027968			318,26		8,9	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,08	1,15	0,055936	37,32	1,36	50,76		2,84	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,08	1,15	0,055936			282,64		15,81	
	4	М									791,06	
	[01.7.15.06-0111]
	Гвозди строительные
	т	0,004		0,002432	70 296,2	1,14	80 137,67		194,89	
	[08.3.03.05-0001]
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм
	т	0,006		0,003648	149 930,17	1,09	163 423,89		596,17	
		Итого прямые затраты									9 017,47	
21.1	[08.3.05.05-0051]
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
	т	0,184		0,111872	91 285	1,06	96 762,1		10 824,97	
21.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,224		0,136192			0		0	
		ФОТ									8 208,23	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					7 387,41	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					3 775,79	
		Всего по позиции							50 996,12		31 005,64	
22	ГЭСНр62-03-002-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (двери подъездов+металлический козырьки 5шт.)
V=0,0995+0,26	100 м2	0,3595		0,3595						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			7,524335					2 180,25	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	18,2	1,15	7,524335			289,76		2 180,25	
	2	ЭМ									2,27	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0041343					1,32	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,15	0,0041343			548,43		2,27	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,15	0,0041343			318,26		1,32	
	4	М									233,04	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		0,03595	56,11	1,62	90,9		3,27	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т	0,009		0,0032355	60 697,21	1,17	71 015,74		229,77	
		Итого прямые затраты									2 416,88	
22.1	[14.4.02.04-0162]
	Краска масляная 
	т	0,0161		0,005788	77 205,08	1,37	105 770,96		612,2	
		ФОТ									2 181,57	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					1 963,41	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					1 003,52	
		Всего по позиции							16 678,75		5 996,01	
23	ГЭСНр62-03-008-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза
V=0,043+0,142	100 м2	0,185		0,185						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			15,70095					4 493,61	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч	73,8	1,15	15,70095			286,2		4 493,61	
	2	ЭМ									1,17	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0021275					0,68	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,15	0,0021275			548,43		1,17	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,15	0,0021275			318,26		0,68	
	4	М									91,02	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		0,0185	56,11	1,62	90,9		1,68	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т	0,0068		0,001258	60 697,21	1,17	71 015,74		89,34	
		Итого прямые затраты									4 586,48	
23.1	[14.4.02.04-0162]
	Краска масляная
	т	0,0113		0,0020905	77 205,08	1,37	105 770,96		221,11	
		ФОТ									4 494,29	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					4 044,86	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					2 067,37	
		Всего по позиции							59 026,05		10 919,82	
24	ГЭСНр62-03-005-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза
	100 м2	0,3462		0,3462						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			29,501433					7 917,89	
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч	74,1	1,15	29,501433			268,39		7 917,89	
	2	ЭМ									2,18	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0039813					1,27	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,15	0,0039813			548,43		2,18	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,15	0,0039813			318,26		1,27	
	4	М									221,96	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		0,03462	56,11	1,62	90,9		3,15	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т	0,0089		0,0030812	60 697,21	1,17	71 015,74		218,81	
		Итого прямые затраты									8 143,3	
24.1	[14.4.02.04-0162]
	Краска масляная 
	т	0,0161		0,0055738	77 205,08	1,37	105 770,96		589,55	
		ФОТ									7 919,16	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					7 127,24	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					3 642,81	
		Всего по позиции							56 334,2		19 502,9	
25	ГЭСН08-07-001-02
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2	27,88		27,88						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1 603,90155					459 036,62	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч	43,5	1,3225	1 603,90155			286,2		459 036,62	
	2	ЭМ									1 538,58	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			2,805425					892,85	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,07	1,4375	2,805425			548,43		1 538,58	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,07	1,4375	2,805425			318,26		892,85	
	4	М									105 730,48	
	[11.1.03.01-0063]
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3	0,009		0,25092	16 496,03	0,89	14 681,47		3 683,87	
	[01.7.16.02-0002]
	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м
	т	0,035		0,9758	91 734,54	1,14	104 577,38		102 046,61	
		Итого прямые затраты									567 198,53	
25.1	[11.2.13.06-0013]
	Щиты настила, толщина 40 мм
	м2	3,4		94,792	625,83	1,53	957,52		90 765,24	
		ФОТ									459 929,47	
	Пр/812-008.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%	0,9	99%					455 330,18	
	Пр/774-008.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%	0,85	58,65%					269 748,63	
		Всего по позиции							49 606,98		1 383 042,58	
26	ГЭСНр57-01-002-04
	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм (30мм) (балкон)
	100 м2	0,519		0,519						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			66,36972					18 758,74	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	111,2	1,15	66,36972			282,64		18 758,74	
	2	ЭМ									1 554,58	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,07433					303,65	
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч	38,4	1,15	22,91904			2,44		55,92	
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч	19,2	1,15	11,45952			126,02		1 444,13	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	1,8	1,15	1,07433	37,32	1,36	50,76		54,53	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	1,8	1,15	1,07433			282,64		303,65	
		Итого прямые затраты									20 616,97	
26.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	33		17,127			0		0	
		ФОТ									19 062,39	
	Пр/812-091.0-1	НР Полы при ремонте	%	89%		89%					16 965,53	
	Пр/774-091.0	СП Полы при ремонте	%	49%		49%					9 340,57	
		Всего по позиции							90 410,54		46 923,07	
27	ГЭСНр57-01-002-09
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к норме 57-01-002-04
V=-0,519*24	100 м2	-0,519	24	-12,456						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			-38,962368					-11 012,32	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	2,72	1,15	-38,962368			282,64		-11 012,32	
		Итого прямые затраты									-11 012,32	
27.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	1,1		-13,7016			0		0	
		ФОТ									-11 012,32	
	Пр/812-091.0-1	НР Полы при ремонте	%	89%		89%					-9 800,96	
	Пр/774-091.0	СП Полы при ремонте	%	49%		49%					-5 396,04	
		Всего по позиции							50 499,65		-26 209,32	
28	ГЭСН11-01-004-03
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой в 1 слой под бетонное покрытие
	100 м2	0,519		0,519						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			20,316774					6 755,53	
	1-100-43
	Средний разряд работы 4,3
	чел.-ч	29,6	1,3225	20,316774			332,51		6 755,53	
	2	ЭМ									312,41	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,417795					126,86	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,33	1,4375	0,2462006			548,43		135,02	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,33	1,4375	0,2462006			318,26		78,36	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,23	1,4375	0,1715944	37,32	1,36	50,76		8,71	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,23	1,4375	0,1715944			282,64		48,5	
	[91.21.22-421]
	Термосы 100 л
	маш.-ч	7	1,4375	5,2224375	26,26	1,23	32,3		168,68	
	4	М									6 502,13	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,5		0,2595	56,11	1,62	90,9		23,59	
	[01.2.01.02-0031]
	Битум нефтяной строительный изоляционный БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V
	т	0,023		0,011937	23 335,8	1,25	29 169,75		348,2	
	[01.3.01.01-0010]
	Бензин-растворитель
	кг	54		28,026	160,27	1,05	168,28		4 716,22	
	[01.3.05.30-0001]
	Сополимер (смола) метакриловой кислоты и ее эфира
	т	0,004		0,002076	577 267,39	1,18	681 175,52		1 414,12	
		Итого прямые затраты									13 696,93	
28.1	[01.2.03.03-0067]
	Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-100
	т	0,246		0,127674	28 495,35	1,19	33 909,47		4 329,36	
28.2	[12.1.02.15-1006]
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, основа полиэстер/стеклохолст, гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не менее 95°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 650/600 Н, толщина 4 мм, масса 1 м2 до 4 кг
	м2	112		58,128	195,07	1,81	353,08		20 523,83	
		ФОТ									6 882,39	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Полы	%	112%	0,9	100,8%					6 937,45	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Полы	%	65%	0,85	55,25%					3 802,52	
		Всего по позиции							94 971,27		49 290,09	
29	ГЭСН11-01-015-01
	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм
	100 м2	0,519		0,519						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			27,4551					7 238,26	
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч	40	1,3225	27,4551			263,64		7 238,26	
	2	ЭМ									1 405,48	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,4399007					475,2	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	1,1	1,4375	0,8206688			1 642,67		1 348,09	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	1,1	1,4375	0,8206688			365,77		300,18	
	[91.07.04-002]
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч	3,41	1,4375	2,5440731	8,54	1,05	8,97		22,82	
	91.21.22-638
	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт
	маш.-ч	0,7	1,4375	0,5222438			6,02		3,14	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,83	1,4375	0,6192319	37,32	1,36	50,76		31,43	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,83	1,4375	0,6192319			282,64		175,02	
	4	М									37,62	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	3,5		1,8165	35,71	0,58	20,71		37,62	
		Итого прямые затраты									9 156,56	
29.1	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3	3,06		1,58814			5 967,31		9 476,92	
		ФОТ									7 713,46	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Полы	%	112%	0,9	100,8%					7 775,17	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Полы	%	65%	0,85	55,25%					4 261,69	
		Всего по позиции							59 095,07		30 670,34	
30	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную
V=52,199*0,1	т	5,2199		5,2199			786,73		4 106,65	
		Всего по позиции									4 106,65	
31	49-1
	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
V=52,199*0,9	т	46,9791		46,9791			59,29		2 785,39	
		Всего по позиции									2 785,39	
32	02-15-1-01-0017
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км
	т	52,199		52,199			186,89		9 755,47	
		Всего по позиции									9 755,47	
		Итого прямые затраты по разделу 1. Фасад			3 850 418,36	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			2 049 554,87	
		   эксплуатация машин и механизмов			19 271,5	
		   оплата труда машинистов (ОТм)			59 028,26	
		   материальные ресурсы			1 705 916,22	
		   перевозка			16 647,51	
		Итого ФОТ (справочно)			2 108 583,13	
		Итого накладные расходы			1 926 744,12	
		Итого сметная прибыль			992 598,09	
		Итого оборудование			0	
		Итого прочие затраты			0	
		Итого по разделу 1. Фасад			6 769 760,57	
		   в том числе		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   справочно		
		   затраты труда рабочих			6 622,8957942	
		   затраты труда машинистов			205,6282165	
	
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ		
				
		ВСЕГО строительные работы			6 769 760,57	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			3 850 418,36	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			2 049 554,87	
		      эксплуатация машин и механизмов			19 271,5	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			59 028,26	
		      материальные ресурсы			1 705 916,22	
		      перевозка			16 647,51	
		   Всего ФОТ (справочно)			2 108 583,13	
		   Всего накладные расходы			1 926 744,12	
		   Всего сметная прибыль			992 598,09	
				
		ВСЕГО по смете			6 769 760,57	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			3 850 418,36	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			2 049 554,87	
		      эксплуатация машин и механизмов			19 271,5	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			59 028,26	
		      материальные ресурсы			1 705 916,22	
		      перевозка			16 647,51	
		   Всего ФОТ (справочно)			2 108 583,13	
		   Всего накладные расходы			1 926 744,12	
		   Всего сметная прибыль			992 598,09	
		   Всего оборудование			0	
		   Всего прочие затраты			0	
				
		Справочно		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   затраты труда рабочих			6 622,8957942	
		   затраты труда машинистов			205,6282165	
		Итого			6 769 760,57	
		Итого			6 769 760,57	
	(Приказ Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр п. 179(в редакции приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 года №557/пр))	Резерв средств на непредвиденные расходы и затраты 	((6 769 760,57+0+0+0)*2%) = 135 395,21	2%	135 395,21	
		Итого			6 905 155,78	
		НДС	(6 905 155,78*20%) = 1 381 031,16	20%	1 381 031,16	
		Итого			8 286 186,94	
	
Составил:	 	С.М.Сорокина	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
Проверил:	 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
	
		"УТВЕРЖДАЮ"	
		_________________________	
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 19	
(наименование стройки)	
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 19	
(наименование объекта капитального строительства)	
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ	
на капитальный ремонт фасада	
Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1 К=1,15; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б К=1,15 к ЗП и К=1,25 к ЭМ	
	
№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Формула расчета объемов работ и расхода материалов	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации	Дополнительная информация	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (30мм)	100 м2	3,128	V=3,128			
1.1	Строительный мусор	т	15,13952	V=3,128*4,84			
2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-001-03	100 м2	3,128	V=3,128			
2.1	Строительный мусор	т	7,56976	V=3,128*2,42			
3	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм (30мм)	100 м2	0,292	V=0,292			
3.1	Строительный мусор	т	1,41328	V=0,292*4,84			
4	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-03-001-01	100 м2	0,292	V=0,292			
4.1	Строительный мусор	т	0,70664	V=0,292*2,42			
5	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте до 1 м2: с земли и лесов	100 м2	0,142	V=0,142			
5.1	Строительный мусор	т	1,8176	V=0,142*12,8			
6	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных и вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте до 1 м2: с земли и лесов	100 м2	0,086	V=0,086			
6.1	Строительный мусор	т	1,1008	V=0,086*12,8			
7	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	1,2	V=1,2			
7.1	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт	0,4824	V=1,2*0,402			
7.2	Строительный мусор	т	0,276	V=1,2*0,23			
8	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (30мм) - цоколь	100 м2	1,482	V=1,482			
8.1	Строительный мусор	т	7,17288	V=1,482*4,84			
9	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-001-03	100 м2	1,482	V=1,482			
9.1	Строительный мусор	т	3,58644	V=1,482*2,42			
10	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	4,902	V=3,128+0,292+1,482			
11	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2	0,312	V=0,248+0,064			
11.1	Строительный мусор	т	3,02016	V=(0,248+0,064)*9,68			
12	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,128	V=0,128			
12.1	Строительный мусор	т	0,5888	V=0,128*4,6			
13	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен  (балкон)	100 м2	0,128	V=0,128			
14	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг и карнизов по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте свыше 1 до 5 м2: с земли и лесов	100 м2	0,488	V=0,488			
14.1	Строительный мусор	т	6,2464	V=0,488*12,8			
15	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (шпаклевка)	100 м2	25,094	V=25,094			
15.1	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций	кг	9 033,84	V=25,094*120*3			
16	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	31,152	V=31,152			
16.1	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	т	0,3208656	V=31,152*0,0103			
17	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску 	100 м2	6,058	V=6,058			
18	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577, первый слой- цоколь	100 м2	2,602	V=2,602			
19	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577 - цоколь	100 м2	5,204	V=2,602*2			
20	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	28,55	V=28,55			
20.1	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 фасадная	т	1,3133	V=28,55*0,046			
20.2	Грунтовка акриловая ВД-АК	кг	399,7	V=28,55*14			
21	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,608	V=0,184+0,424			
21.1	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,111872	V=(0,184+0,424)*0,184			
21.2	Строительный мусор	т	0,136192	V=(0,184+0,424)*0,224			
22	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (двери подъездов+металлический козырьки 5шт.)	100 м2	0,3595	V=0,0995+0,26			
22.1	Краска масляная 	т	0,005788	V=(0,0995+0,26)*0,0161			
23	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2	0,185	V=0,043+0,142			
23.1	Краска масляная	т	0,0020905	V=(0,043+0,142)*0,0113			
24	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,3462	V=0,3462			
24.1	Краска масляная 	т	0,0055738	V=0,3462*0,0161			
25	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	27,88	V=27,88			
25.1	Щиты настила, толщина 40 мм	м2	94,792	V=27,88*3,4			
26	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм (30мм) (балкон)	100 м2	0,519	V=0,519			
26.1	Строительный мусор	т	17,127	V=0,519*33			
27	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к норме 57-01-002-04	100 м2	-12,456	V=-0,519*24			
27.1	Строительный мусор	т	-13,7016	V=-0,519*24*1,1			
28	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой в 1 слой под бетонное покрытие	100 м2	0,519	V=0,519			
28.1	Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-100	т	0,127674	V=0,519*0,246			
28.2	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, основа полиэстер/стеклохолст, гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не менее 95°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 650/600 Н, толщина 4 мм, масса 1 м2 до 4 кг	м2	58,128	V=0,519*112			
29	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2	0,519	V=0,519			
29.1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	1,58814	V=0,519*3,06			
30	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную	т	5,2199	V=52,199*0,1			
31	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	46,9791	V=52,199*0,9			
32	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км	т	52,199	V=52,199			
	
Составил:		А.И.Бабарыкин